**проект**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**Совета депутатов муниципального образования**

**«Каракулинский район»**

**О предоставлении информации администрации МО «Каракулинский район» по формированию карты проблем Каракулинского района**

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Каракулинский район», **Совет депутатов муниципального образования «Каракулинский район»**

**р е ш а е т:**

1. Информацию администрации МО «Каракулинский район» по формированию карты проблем Каракулинского район принять к сведению
2. В целях информирования населения опубликовать на сайте МО «Каракулинский район».

**Председатель Совета депутатов**

**муниципального образования**

**«Каракулинский район» Н.Г.Гвоздев**

с. Каракулино

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Основные проблемы, стоящие**

**по муниципальному образованию «Каракулинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отраслей и объектов, местоположение объекта | Наименование отрасли | Описание проблемы |
| **МО «Каракулинское»** | | | |
|  | Проектирование и строительство автодороги (Каракулино – Красный Бор) - д.Юньга | Дорожное хозяйство | Автодорога протяженностью 2,7 км грунтовая, ширина дорожного полотна 5,0м. Автодорога в осенне-весеннюю распутицу является не проезжей. |
|  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | Дорожное хозяйство | 10,5 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
|  | Строительство моста через речку Пермяковка в с.Каракулино | Дорожное хозяйство | Аварийное состояние проезда, соединяющего часть с.Каракулино (Подвигалово) с основной частью населенного пункта. Требуется разработка проектно-сметной документации на строительство моста с последующей реализацией мероприятий проекта. |
|  | Проектирование и строительство полигона для временного складирования и сортировки твердых бытовых отходов | Коммунальное хозяйство | Отсутствие полигона временного хранения твердых бытовых отходов в МО «Каракулинское» |
|  | Проектирование и строительство разводящих сетей водоснабжения в с.Каракулино к выделяемым земельным участком для индивидуального жилищного строительства. | Коммунальное хозяйство | Отсутствие разводящих сетей водоснабжения к вновь выделяемым земельным участкам (пер.Западный в с.Каракулино) |
|  | Строительство многофункционального спортивного сооружения и раздевалок МБОУ «Каракулинская СОШ» в с.Каракулино | спорт | Разработана проектно-сметная документация, есть положительное заключение госэкспертизы. Требуется финансирование строительства. |
|  | Постановка на кадастровый учет и межевание автомобильных дорог (улично-дорожной сети) | землеустройство | Требуется проведение межевания земельных участков, постановка на кадастровый учет автодорог населенных пунктов. |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Кирьянова с.Каракулино | Коммунальное хозяйство | Ветхое состояние тепловых сетей. Подана заявка в Минстрой на выделение субсидий на 2018 год для приобретения строительных материалов. Работы планируется выполнить силами ООО «Теплосеть Угра» |
|  | Техническое перевооружение угольной котельной по адресу с.Каракулино, ул.Кирова, 16 с переводом с угля на газ | Коммунальное хозяйство | Угольная котельная отапливает здания музея истории Каракулинского района. Требуется разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение с установкой газового оборудования и прокладкой газопровода. |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения | Коммунальное хозяйство | Необходима реконструкция системы теплоснабжения с. Каракулино в соответствии со схемой теплоснабжения (ПИР, реконструкция котельной № 3 в с. Каракулино с выводом из эксплуатации котельной № 2 в с. Каракулино, реконструкция сетей теплоснабжения). |
|  | Укрепление обвала по ул.Труда в с.Каракулино | благоустройство | Разрушение земельного участка, прилегающего к улице вследствие эрозии почвы |
|  | Ликвидация промоины по ул.Энергетиков в с.Каракулино | благоустройство | Разрушение дорожного покрытия и насыпи дорожного полотна вследствие эрозии почвы |
|  | Снос аварийных домов в с.Каракулино |  | Жители домов были переселены по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2015 году. Часть аварийных жилых домов, оставшихся после переселения были снесены. Осталось снести еще 4 дома. |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда из 8 МКД (36 кв. - 77 человек), расположенных на территории МО «Каракулинское»: с. Каракулино, ул. Раскольникова, д.6; с. Каракулино, пер. Октябрьский, д.3; с. Каракулино, пер. Октябрьский, д.6;с. Каракулино, ул. Пушкина, д.35; с. Каракулино, ул. Юбилейная д.18; с. Каракулино, ул. Кирьянова, д.37; с. Каракулино, пер.Больничный, д.1; с. Каракулино, пер.Больничный, д.3. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» КСК с. Каракулино | культура | Окна – частичная замена (50%), кровля –замена, пол зрительного зала и сцены – замена, замена входной группы, крыльца |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр декоративно прикладного творчества и ремесел» | культура | Окна –замена (100%), кровля – замена, замена входных групп. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории Каракулинского района» | культура | Окна –замена (100%), ремонт пола (50%), замена входных групп, ремонт фундамента здания. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» | культура | Окна –замена (50%) |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры»  Стадион «Чайка» | культура | Ливневая канализация, укрепление фундамента трибун, герметизация трибун, замена сидений трибун (деревянных конструкций), замена покрытия беговой дорожки, замена покрытия футбольного поля, частичная замена наружного освещения. |
|  | МБДОУ «Каракулинский детский сад №1» | образование | Работы по капитальному ремонту объекта проводились в 2016-2017г.г. Работы не были завершены, муниципальный контракт был расторгнут. Проектная документация на основную часть работ в наличии. Проектно-сметная документация на объемы работ, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию находятся в стадии завершения. Необходимо финансирование в размере 4000 тыс.руб.  Отдельные здания в неудовлетворительном состоянии. Проектно-сметная документация на здание пищеблока находится в стадии разработки.  Требуется проведение ремонта кровли корпуса №2, групп, эвакуационных выходов, замена оконных блоков, ремонт системы отопления. Требуется замена ограждения  Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
|  | МБДОУ «Каракулинский детский сад №2» | образование | Требуется ремонт пищеблока, замена оконных блоков, ремонт системы отопления. Требуется замена ограждения. Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
|  | МБОУ «Каракулинская СОШ» | образование | Требуется проведение работ по замене оконных и дверных блоков, ремонту полов, ремонту системы водоснабжения, отопления, канализации.  Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
|  | МБУ ДО «Каракулинская ДЮСШ» | образование | Требуется утепление кровли, замена оконных конструкций, дверей, внутренний ремонт помещений.  Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
|  | МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района» | образование | Требуется установка ограждения. Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
|  | МКОУ «Каракулинская школа-интернат» | образование | Требуется проведение работ по замене оконных и дверных блоков, ремонту полов, ремонту системы отопления, ремонт кровли мастерских.  Необходима замена мебели в спальном корпусе. |
|  |  |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда из 8 МКД (36 кв. - 77 человек), расположенных на территории МО «Каракулинское»:  с. Каракулино, ул. Раскольникова, д.6;  с. Каракулино, пер. Октябрьский, д.3;  с. Каракулино, пер. Октябрьский, д.6;  с. Каракулино, ул. Пушкина, д.35;  с. Каракулино, ул. Юбилейная, д.18;  с. Каракулино, ул. Кирьянова, д.37;  с. Каракулино, пер.Больничный, д.1;  с. Каракулино, пер.Больничный, д.3 |
| **МО «Арзамасцевское»** | | | |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Арзамасцевский СДК | культура | Окна – частичная замена (50%), замена входных групп запасных выходов. |
|  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | Дорожное хозяйство | 8,4 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
|  | Капитальный ремонт моста через речку Оска в с.Арзамасцево | Дорожное хозяйство | Аварийное состояние моста, соединяющего части населенного пункта |
|  | Капитальный ремонт ФАП в с.Арзамасцево | Здравоохранение | Требуется проведение ремонта помещений здания ФАП |
|  | Постановка на кадастровый учет и межевание автомобильных дорог (улично-дорожной сети) | землеустройство | Требуется проведение межевание земельных участков, и постановка на кадастровый учет автодорог населенных пунктов. |
|  | МБОУ «Арзамасцевская СОШ» | образование | Отсутствие функционирующей системы вентиляции в здании школы.  Проектно-сметная документация находится в стадии разработки. Требуется установка ограждения.  Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
|  | МБДОУ «Арзамасцевский детский сад» | образование | Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники, замена полов в музыкальном зале, ремонт канализации, утепление кровли. |
| **МО «Пинязьское»** | | | |
|  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | Дорожное хозяйство | 6,8 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
|  | Капитальный ремонт мостового перехода по ул.Мира в д.Котово | Дорожное хозяйство | Аварийное состояние мостового перехода в д.Котово |
|  | Строительство сельского дома культуры в д.Пинязь | культура | Отсутствие современного, отвечающего требованиям безопасности, здания СДК |
|  | Ремонт ФАП в д.Котово | Здравоохранение | Требуется проведение ремонта помещений здания ФАП |
|  | Строительство модульного здания ФАП в с.Черново | Здравоохранение | Существующее в с.Черново здание ФАП является ветхим и непригодным для эксплуатации. Требуется строительство типового здания модульного ФАП в данном населенном пункте. |
|  | Строительство сетей газоснабжения с.Черново | Газификация, Коммунальное хозяйство | Проект строительства сетей газоснабжения разработан, находится на проверке государственной экспертизы. Требуется строительство сетей газоснабжения к данному населенному пункту. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Котовский СК | культура | Окна –замена (100%), Кровля –замена, Замена входных групп выходов. |
|  | Постановка на кадастровый учет и межевание автомобильных дорог (улично-дорожной сети) | землеустройство | Требуется проведение межевание земельных участков, и постановка на кадастровый учет автодорог населенных пунктов. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Пинязьский СДК | культура | Окна –замена (100%), замена входных групп запасных выходов, крыльцо - ремонт |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Черновский СК | культура | Окна –замена (100%), Кровля – замена, Замена входных групп. |
|  | МБОУ «Пинязьская ООШ» |  | Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
| **МО «Кулюшевское»** | | | |
|  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | Дорожное хозяйство | 11,2 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
|  | Ремонт ФАП в с.Кулюшево | Здравоохранение | Требуется проведение ремонта помещений зданий ФАП |
|  | Строительство модульного здания ФАП в д.Гремячево | Здравоохранение | Требуется строительство типового здания модульного ФАП в данном населенном пункте. |
|  | Строительство сетей газоснабжения к д.Гремячево, д.Усть-Сакла | Газификация, Коммунальное хозяйство | Требуется разработка проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода от с.Кулюшево и строительство разводящих газовых сетей в населенных пунктах |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Кулюшево по ул.Школьная | Коммунальное хозяйство | Неудовлетворительное состояние сетей водоснабжения по ул.Школьная в с.Кулюшево. Есть положительное заключение государственной экспертизы. Подана заявка в Минстрой на 2018 год. |
|  | Постановка на кадастровый учет и межевание автомобильных дорог (улично-дорожной сети) | землеустройство | Требуется проведение межевание земельных участков, и постановка на кадастровый учет автодорог населенных пунктов. |
|  | Строительство школы-сада с размещением ФАП в д.Усть-Сакла | Образование, здравоохранение | Земельный участок для строительства отмежеван и поставлен на кадастровый учет. Требуется разработка проектно-сметной документации. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Гремячевский СК | культура | Окна –замена (100%), кровля – замена кровли, замена входных групп выходов. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Кулюшевский СДК | культура | Окна – частичная замена (50%), Замена входной группы, крыльца |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Усть-Саклинский СК | культура | Капитальный ремонт зрительного зала (отопление, освещение, водопровод) |
|  | МБОУ «Кулюшевская СОШ» | образование | Требуется ремонт здания гаража. Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
| **МО «Колесниковское»** | | | |
|  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | Дорожное хозяйство | 4,5 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
|  | Капитальный ремонт здания ФАП в с.Колесниково | Здравоохранение | Требуется проведение ремонта помещений и кровли здания ФАП |
|  | Колесниковская сельская библиотека | Культура | Замена окон |
|  | Замена водонапорной башни в с.Колесниково по ул.Молодежная | Коммунальное хозяйство | Аварийное состояние водонапорной башни. Есть положительное заключение государственной экспертизы. Подана заявка в Минстрой на 2018 год. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Колесниковский СДК | культура | Окна –замена (100%), Замена входных групп запасных выходов. |
| **МО «Ныргындинское»** | | | |
| 1 | Капитальный ремонт кровли СДК д.Ныргында | культура | Требуется ремонт кровли административного здания, в котором располагается СДК и марийский национальный центр |
| 2 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в д.Ныргында, д.Зуевы Ключи, д.Дубровка | Дорожное хозяйство | 8,5 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Ныргындинский СДК | культура | Окна –замена (50%), Кровля – замена, Замена входных групп. |
| 4 | МБОУ «Ныргындинская СОШ» | образование | Неудовлетворительное состояние системы отопления.  Необходимы работы по замене оконных блоков.  Требуется установка ограждения  Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
| 5 | МБДОУ «Ныргындинский детский сад» | образование | Необходима замена мебели. Требуется замена дверного блока эвакуационного выхода. |
| **МО «Быргындинское»** | | | |
|  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в д.Быргында, с.Новопоселенное | Дорожное хозяйство | 9,8 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
|  | Строительство артезианской скважины с установкой водонапорной башни в д.Быргында | Коммунальное хозяйство | Перебои с водоснабжением населения в летний период, неудовлетворительное качество воды |
|  | Обустройство пожарного пункта в д.Быргында | ГО и ЧС | Отсутствие постоянного здания для размещения пожарного пункта |
|  | Завершение работ по утверждению внесения изменений в генеральный план МО «Быргындинское» | Градостроительство | Проект внесения изменений в генеральный план МО «Быргындинское» находился на согласовании в Правительстве УР и согласован профильными министерствами. Но не был утвержден в связи с тем что в черту населенного пункта попали земли лесного фонда. Необходимо завершить его согласовать и направить на утверждение в Правительство УР |
|  | Постановка на кадастровый учет и межевание автомобильных дорог (улично-дорожной сети) | землеустройство | Требуется проведение межевание земельных участков, и постановка на кадастровый учет автодорог населенных пунктов. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Быргындинский КСК | культура | Окна – частичная замена (50%),кровля – замена кровли, замена входных групп выходов. |
|  | МБОУ «Быргындинская СОШ» | образование | Необходима замена освещения, мебели, компьютерной, периферийной техники |
| **МО «Малокалмашинское»** | | | |
|  | Капитальный ремонт здания ФАП в д.Малые Калмаши | Здравоохранение | Требуется проведение ремонта помещений и кровли здания ФАП |
|  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в д.Малые Калмаши, д.Поповка | Дорожное хозяйство | 7,5 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
|  | Капитальный ремонт помещений СДК в д.Малые Калмаши | культура | Требуется ремонт помещений СДК, замена окон |
|  | Завершение капитального ремонта автомобильной дороги (Сарапул-Каракулино) – д.Малые Калмаши | Дорожное хозяйство | Дорога находится на балансе Миндортранса УР, Работы по приведению в нормативное состояние не были завершены в полном объеме. |
|  | Мероприятия по организации уличного электроосвещения в населенных пунктах МО «Малокалмашинское» | Благоустройство | Отсутствие отдельными местами уличного освещения |
|  | Внесение изменений в генеральный план МО «Малокалмашинское» | Градостроительство | Требуется внесение изменений в существующий утвержденный генеральный план МО «Малокалмашинское» |
|  | Постановка на кадастровый учет и межевание автомобильных дорог (улично-дорожной сети) | землеустройство | Требуется проведение межевание земельных участков, и постановка на кадастровый учет автодорог населенных пунктов. |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Малокалмашинский СДК | культура | Окна –замена (100%), Замена входных групп запасных выходов, замена кровли |
|  | МБОУ «Малокалмашинская СОШ» | образование | Требуется замена оконных блоков, ремонт полов, системы отопления.  Требуется установка ограждения. Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
| **МО «Чегандинское»** | | | |
| 1 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в с.Чеганда, д.Усть-Бельск | Дорожное хозяйство | 8,8 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
| 2 | Мероприятия по организации уличного электроосвещения в д.Усть-Бельск | Благоустройство | Разработана проектно-сметная документация на устройство уличного освещения в д.Усть-Бельск. |
| 3 | Строительство сельского дома культуры в с.Чеганда | культура | Мероприятия по проектированию и строительству здания СДК прописаны с стратегии социально-экономического развития МО «Каракулинский район». Здание СДК в данном населенном пункте отсутствует. |
| 4 | Чегандинская сельская библиотека | Культура | Капитальный ремонт (замена кровли, входной группы, замена окон 100%, укрепление фундамента) |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Чегандинский СДК | культура | Окна – замена (100%) |
| 6 | МБОУ «Чегандинская СОШ» | образование | Аварийное состояние кровли (протекает).  Проектно-сметная документация в наличии, находится на государственной экспертизе.  Необходимы ремонт системы отопления, замена оконных блоков.  Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
| **МО «Вятское»** | | | |
| 1 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Вятское | Газификация, коммунальное хозяйство | Проектно-сметная документация готова, проведена экспертиза, ожидается строительство разводящих газовых сетей в населенном пункте. Заказчик-Застройщик – КУ «Дирекция «Стройгазинвест» |
| 2 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения сельского клуба с переводом на газ в с.Вятское | Газификация, коммунальное хозяйство | Проектно-сметная документация готова, проведена экспертиза. Ожидается финансирование на данные цели из бюджета УР |
| 3 | Вятская сельская библиотека | Культура | Замена окон, системы отопления |
| 3 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения (с установкой модульной котельной) с переводом на газ школы в с.Вятское | Газификация, коммунальное хозяйство | Проектно-сметная документация готова, проведена экспертиза. Ожидается финансирование на данные цели из бюджета УР |
| 4 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в с.Вятское | Дорожное хозяйство | 5,8 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
| 5 | Постановка на кадастровый учет и межевание автомобильных дорог (улично-дорожной сети) | землеустройство | Требуется проведение межевание земельных участков, и постановка на кадастровый учет автодорог населенных пунктов. |
| 6 | МКОУ «Вятская ООШ» | образование | Требуется замена кровли.  Работы по замене оконных блоков были начаты в 2017 году, заменено 12 окон из 44  Проектно-сметная документация в наличии, имеется положительное заключение государственной экспертизы.  Необходима замена мебели, компьютерной, периферийной техники |
| **МО «Боярское»** | | | |
| 1 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в д.Боярка, д.Кухтино | Газификация, коммунальное хозяйство | Проектно-сметная документация готова, проведена экспертиза, ожидается строительство разводящих газовых сетей в населенном пункте. Заказчик-Застройщик – КУ «Дирекция «Стройгазинвест» |
| 2 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ объектов социальной сферы (фельдшерско-акушерский пункт и детский сад) в д.Боярка | Газификация, коммунальное хозяйство | Проектно-сметная документация готова, проведена экспертиза. Ожидается финансирование на данные цели из бюджета УР |
| 3 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения (с установкой модульной котельной) с переводом на газ объектов социальной сферы (школа и сельский клуб) в д.Боярка | Газификация, коммунальное хозяйство | Проектно-сметная документация готова, проведена экспертиза. Ожидается финансирование на данные цели из бюджета УР |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Боярский СДК | культура | Окна – частичная замена (80%), кровля – замена мягкой кровли. |
| 5 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в д.Боярка, д.Кухтино | Дорожное хозяйство | 5,5 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
| 6 | Капитальный ремонт здания СДК в д.Боярка | культура | Требуется проведение реконструкции кровли и капитальный ремонт помещений здания СДК в д.Боярка |
| 7 | Разработка генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальное образования «Боярское» | Градостроительство | Отсутствие генерального плана в поселении, требуется его разработка в 2018 году с уточнением границ муниципального образования |
| 8 | Постановка на кадастровый учет и межевание автомобильных дорог (улично-дорожной сети) | землеустройство | Требуется проведение межевание земельных участков, и постановка на кадастровый учет автодорог населенных пунктов. |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Сухаревский СК | культура | Окна –замена (100%), Кровля – замена, Замена входных групп. |
| 10 | МБОУ «Боярская СОШ» | образование | Требуется реконструкция системы отопления (школа)  Работы по замене оконных блоков были начаты в 2017 году, заменено 21 окно из 50  Проектно-сметная документация в наличии, имеется положительное заключение государственной экспертизы.  Капитальный ремонт здания, Требуется замена кровли, реконструкция системы отопления с заменой отопительных приборов. Необходима замена мебели |
| **МО «Галановское»** | | | |
| 1 | Строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Галаново, д.Сухарево | Газификация, коммунальное хозяйство | Проектно-сметная документация готова, проведена экспертиза, ожидается строительство разводящих газовых сетей в населенном пункте. Заказчик-Застройщик – КУ «Дирекция «Стройгазинвест» |
| 2 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения (с установкой модульной котельной) с переводом на газ детского сада в с.Галаново | Газификация, коммунальное хозяйство | Проектно-сметная документация готова, проведена экспертиза. Ожидается финансирование на данные цели из бюджета УР |
| 3 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения (с установкой модульной котельной) с переводом на газ школы в с.Галаново | Газификация, коммунальное хозяйство | Проектно-сметная документация готова, проведена экспертиза. Ожидается финансирование на данные цели из бюджета УР |
| 4 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ сельской администрации в с.Галаново | Газификация, коммунальное хозяйство | Проектно-сметная документация готова, проведена экспертиза. Ожидается финансирование на данные цели из бюджета УР |
| 5 | Строительство сельского дома культуры на сто мест в с.Галаново | культура | Проектно-сметная документация готова, направлена на проведение государственной экспертизы. Планируется проведение мероприятий в рамках финансирования за счет федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
| 6 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в с.Галаново, д.Сухарево | Дорожное хозяйство | 7,5 км автодорог, относящихся к улично-дорожной сети не отвечают нормативным требованиям, местами частично разрушено дорожное покрытие, отсутствуют водопропуски. |
| 7 | Строительство модульных зданий ФАП в с.Галаново, д.Сухарево | Здравоохранение | Требуется строительство типовых зданий модульных ФАП в данных населенных пунктах. |
| 8 | Постановка на кадастровый учет и межевание автомобильных дорог (улично-дорожной сети) | землеустройство | Требуется проведение межевание земельных участков, и постановка на кадастровый учет автодорог населенных пунктов. |
| 9 | Замена водонапорной башни по ул.Ушакова в с.Галаново | Коммунальное хозяйство | Аварийное состояние водонапорной башни |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каракулинский районный центр культуры» Галановский СДК | культура | Окна –замена (100%), замена входных групп запасных выходов. |
| 11 | МБОУ «Галановская СОШ» | образование | Требуется замена оконных блоков, ремонт системы отопления и полов.  Необходима замена мебели. |
| 12 | МБДОУ «Галановский детский сад» | образование | Требуется реконструкция системы отопления .  Необходима замена мебели |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес** | **Описание** |
|  | ОС и система ВО | с. Каракулино | Отсутствие очистных сооружений жидких бытовых отходов и системы водоотведения противоречит требованиям экологических и санитарных норм и правил. Строительство очистных сооружений и системы водоотведения улучшит экологическую обстановку в райцентре. Для строительства сетей и сооружений системы водоотведения требуются огромные затраты (~150 млн.руб.). |
|  | Система водоснабжения | МО Арзамасцевское | Строительство большинства водопроводных сетей и сооружений Каракулинского района датируется 60-80-ми годами прошлого века. Средний же срок эксплуатации скважин составляет 50 лет, башен Рожновского – 30 лет, сетей – от 20 до 50 лет в зависимости от материала труб. В результате оценочного анализа износа сетей и сооружений определено, что в МО «Арзамасцевское» 38 % (3,0 км) сетей имеют износ более 60%, в т.ч. с истекшим средним сроком эксплуатации – 19,8 % (1,5 км) от общей протяженности водопроводов. Средний износ сетей составляет около 63,17 %, что обуславливает высокую аварийность системы водоснабжения. |
|  | Система водоснабжения | МО Боярское | Строительство большинства водопроводных сетей и сооружений Каракулинского района датируется 60-80-ми годами прошлого века. Средний же срок эксплуатации скважин составляет 50 лет, башен Рожновского – 30 лет, сетей – от 20 до 50 лет в зависимости от материала труб. В результате оценочного анализа износа сетей и сооружений определено, что в МО «Боярское» 60,6 % (5,6 км) сетей имеют износ более 60%, в т.ч. с истекшим средним сроком эксплуатации – 51,9 % (4,8 км) от общей протяженности водопроводов. Средний износ сетей составляет около 75,0 %, что обуславливает высокую аварийность системы водоснабжения. |
|  | Источник водоснабжения | д. Кухтино | Частый выход из строя скважинного насосного оборудования из-за особенностей состава артезианской воды. Необходимо бурение новой скважины, либо капитальный ремонт существующей. |
|  | Система водоснабжения | МО Быргындинское | Строительство большинства водопроводных сетей и сооружений Каракулинского района датируется 60-80-ми годами прошлого века. Средний же срок эксплуатации скважин составляет 50 лет, башен Рожновского – 30 лет, сетей – от 20 до 50 лет в зависимости от материала труб. В результате оценочного анализа износа сетей и сооружений определено, что в МО «Быргындинское» 77,2 % (7,8 км) сетей имеют износ более 60%, в т.ч. с истекшим средним сроком эксплуатации – 25,0 % (2,5 км) от общей протяженности водопроводов. Средний износ сетей составляет около 87,8 %, что обуславливает высокую аварийность системы водоснабжения. |
|  | Система водоснабжения | МО Каракулинское | Строительство большинства водопроводных сетей и сооружений Каракулинского района датируется 60-80-ми годами прошлого века. Средний же срок эксплуатации скважин составляет 50 лет, башен Рожновского – 30 лет, сетей – от 20 до 50 лет в зависимости от материала труб. В результате оценочного анализа износа сетей и сооружений определено, что в МО «Каракулинское» 60,6 % (23,3 км) сетей имеют износ более 60%, в т.ч. с истекшим средним сроком эксплуатации – 56,8 % (21,8 км) от общей протяженности водопроводов. Средний износ сетей составляет около 74,3 %, что обуславливает высокую аварийность системы водоснабжения. Требуется бурение новых водозаборных скважин для обеспечения водой кварталов перспективной застройки. |
|  | Система водоснабжения | МО Колесниковское | Строительство большинства водопроводных сетей и сооружений Каракулинского района датируется 60-80-ми годами прошлого века. Средний же срок эксплуатации скважин составляет 50 лет, башен Рожновского – 30 лет, сетей – от 20 до 50 лет в зависимости от материала труб. В результате оценочного анализа износа сетей и сооружений определено, что в МО «Колесниковское» 18,9 % (1,7 км) сетей имеют износ более 60%, в т.ч. с истекшим средним сроком эксплуатации – 18,9 % (1,7 км) от общей протяженности водопроводов. Средний износ сетей составляет около 48,0 %. |
|  | Система водоснабжения | МО Кулюшевское | Строительство большинства водопроводных сетей и сооружений Каракулинского района датируется 60-80-ми годами прошлого века. Средний же срок эксплуатации скважин составляет 50 лет, башен Рожновского – 30 лет, сетей – от 20 до 50 лет в зависимости от материала труб. В результате оценочного анализа износа сетей и сооружений определено, что в МО «Кулюшевское» 30,8 % (3,7 км) сетей имеют износ более 60% от общей протяженности водопроводов. Средний износ сетей составляет около 70,2 %, что обуславливает высокую аварийность системы водоснабжения. |
|  | Система водоснабжения | МО Малокалмашинское | Строительство большинства водопроводных сетей и сооружений Каракулинского района датируется 60-80-ми годами прошлого века. Средний же срок эксплуатации скважин составляет 50 лет, башен Рожновского – 30 лет, сетей – от 20 до 50 лет в зависимости от материала труб. В результате оценочного анализа износа сетей и сооружений определено, что в МО «Малокалмашинское» 31,1 % (2,3 км) сетей имеют износ более 60%, в т.ч. с истекшим средним сроком эксплуатации – 31,1 % (2,3 км) от общей протяженности водопроводов. Средний износ сетей составляет около 51,7 %, что обуславливает высокую аварийность системы водоснабжения. |
|  | Система водоснабжения | МО Ныргындинское | Строительство большинства водопроводных сетей и сооружений Каракулинского района датируется 60-80-ми годами прошлого века. Средний же срок эксплуатации скважин составляет 50 лет, башен Рожновского – 30 лет, сетей – от 20 до 50 лет в зависимости от материала труб. В результате оценочного анализа износа сетей и сооружений определено, что в МО «Ныргындинское» 54,1 % (5,7 км) сетей имеют износ более 60%, в т.ч. с истекшим средним сроком эксплуатации – 7,8 % (0,8 км) от общей протяженности водопроводов. Средний износ сетей составляет около 69,9 %, что обуславливает высокую аварийность системы водоснабжения. |
|  | Система водоснабжения | МО Пинязьское | Строительство большинства водопроводных сетей и сооружений Каракулинского района датируется 60-80-ми годами прошлого века. Средний же срок эксплуатации скважин составляет 50 лет, башен Рожновского – 30 лет, сетей – от 20 до 50 лет в зависимости от материала труб. В результате оценочного анализа износа сетей и сооружений определено, что в МО «Пинязьское» 53,6 % (5,9 км) сетей имеют износ более 60%, в т.ч. с истекшим средним сроком эксплуатации – 22,0 % (2,4 км) от общей протяженности водопроводов. Средний износ сетей составляет около 75,6 %, что обуславливает высокую аварийность системы водоснабжения. |
|  | Система водоснабжения | МО Чегандинское | Строительство большинства водопроводных сетей и сооружений Каракулинского района датируется 60-80-ми годами прошлого века. Средний же срок эксплуатации скважин составляет 50 лет, башен Рожновского – 30 лет, сетей – от 20 до 50 лет в зависимости от материала труб. В результате оценочного анализа износа сетей и сооружений определено, что в МО «Чегандинское» 36,2 % (4,1 км) сетей имеют износ более 60%, в т.ч. с истекшим средним сроком эксплуатации – 16,0 % (1,8 км) от общей протяженности водопроводов. Средний износ сетей составляет около 60,5 %, что обуславливает высокую аварийность системы водоснабжения. |
|  | Водоснабжение | Общее для всех | Отсутствие технической документации на сооружения и сети систем водоснабжения. Отсутствие проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения. Требуется практически повсеместное обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и напорно-регулирующих емкостей (планировка прилегающего земельного участка, ограждение зоны). |
|  | Уличное освещение | МО Быргындинское | Требуется замена 17 (семнадцати) светильников уличного освещения на энергоэффективные. |
|  | Уличное освещение | МО Галановское | Требуется замена 20 (двадцати) светильников уличного освещения на энергоэффективные. |
|  | Уличное освещение | МО Каракулинское | Требуется замена 235 (двухсот тридцати пяти) светильников уличного освещения на энергоэффективные (58 типа ДРЛ-250 и 177 типа ДНАТ-150. Уличное освещение было смонтировано в с.Каракулино в рамках реализации проекта «Умный город» и находится в собственности ПАО МРСК «Центра и Приволжья» филиала «Удмуртэнерго». Для осуществления оплаты за электроэнергию, необходимо приобрести данное оборудование в казну МО «Каракулинский район» |
|  | Уличное освещение | МО Колесниковское | Требуется замена 9 (девяти) светильников уличного освещения на энергоэффективные. |
|  | Уличное освещение | МО Кулюшевское | Требуется замена 18 (восемнадцати) светильников уличного освещения на энергоэффективные |
|  | Уличное освещение | МО Малокалмашинское | Требуется замена 22 (двадцати двух) светильников уличного освещения на энергоэффективные |
|  | Уличное освещение | МО Ныргындинское | Требуется замена 30 (тридцати) светильников уличного освещения на энергоэффективные |
|  | Уличное освещение | МО Чегандинское | Требуется замена 23 (двадцати трёх) светильников уличного освещения на энергоэффективные |
|  |  |  |  |